TMA操作流程

1. 依次打开循环水，仪器电源，电脑，打开炉体，装好支架；
2. 装入样品，关闭炉体，抽真空后通入保护气进行清洗，重复三次；
3. 打开控制软件，设置参数，运行；
4. 测试结束后，打开炉体，取出样品，关闭炉体，关闭电源。

注意事项

1. 循环水温度高于室温，在关闭仪器后依然要继续运行一段时间；
2. 支架易碎。